|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHECKLIST** straat (14-12-2016)Ga aan het begin van de straat staan en bekijk het formulier alsof het een plattegrond van de straat is.Omcirkel het juiste antwoord en geef aan wat er mis is. | **Straatnaam** **↕** |  |
| **Naam zijstraat** (no 2) **↔** |  |
| **Voetpad links** | **Vragen****beantwoorden van beneden naar boven****zie nummers !** | **Voetpad rechts** |
| **Opmerkingen** |  |  | **Opmerkingen** |
|  | nee | ja / nvt | **7.** Is er een geschikte oversteek (zijstraat no 2) ? - abrupte hoogteverschillen maximaal 10 mm - breedte minimaal 1,5 m  - hellingshoek oprit niet steiler 1:10 - markering witte noppentegels | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | **6.** Breedte voetpad minimaal1,2 m | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | **5.** Doorgang minimaal 0,9 m (lantaarnpalen, boomkransen enz) | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | **4.** Dwarshelling voetpad minder steil dan 1 : 50 (afwatering) | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | **3.** Is het voetpad vlak en berijdbaar ? - hoogteverschillen maximaal 5 mm | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | **2.** Is er een geschikte oversteek (zijstraat no 1) ? - abrupte hoogteverschillen maximaal 10  - breedte minimaal 1,5 m  - hellingshoek oprit niet steiler 1:10 - markering witte noppentegels | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | **1.** Is er een herkenbaar en veilig voetpad ↕ ? | nee | ja / nvt |  |
| **Conclusie** | voldoet niet | voldoet |  | voldoet niet | voldoet | **Conclusie** |
| **Opname datum** |  | **Naam zijstraat** no (1) **↔** |  |